A系统

第一部分：申请单部分，增加待检查的配置

配置信息：

* IP PORT DB USER PASSWORD
* 使用时间区间
* 负责人

填写列名称，选择值域范围比较宽的列明（不能选择自增id），如可以选择工号，银行卡号，唯一主键ID，手机号等内容。

表名（生产环境）： 目的表名（开发测试环境）

列名称A 🡨------------------------------------🡪列名称

列名称B 🡨------------------------------------🡪列名称

工单提交后，需要把相关信息，自动提交至A系统。

第二部分：抽取待检查的样本数据

按照第一部分，生产数据导出后，需要把数据交付至工单负责人的同时，需要把数据同步值A系统，并根据实际情况做抽取数据

10000条以下的，全部

1-10W范围的，抽1W

10-100范围的

第三部分：定时计算

针对未过期的

针对过期的，

目标数据和 已有数据逐条比较

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |